Author: XP
Last saved by: UG RYJEWO

PROJEKT. KOSZTORYS. I NADZORY W BUDOWN. A.Witek       Załącznik nr 1                                    System    Kosztorys
82-300 ELBLĄG  ul.Piechoty 12/15  tel.230-72-18                                           "EXTEND"     GDYNIA
                                                                                          ul.  Senatorska  10
                                                                                          t. (0-58) 622-43-41
                                                                                          www.extend.com.pl  

	PRZEDMIAR                
	Watkowice Duże2 

NR ZLECENIA :  

OBIEKT      :  Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

ADRES       :  Watkowice Duże gm. Ryjewo

RODZAJ ROBÓT:  Inżynieryjne

INWESTOR    :  Urząd Gminy Ryjewo ul. Lipowa 1: Ryjewo

PRZEDMIAR OPRACOWAŁ:  Andrzej Witek

PRZEDMIAR SPRAWDZIŁ:  

PROJEKT. KOSZTORYS. I NADZORY W BUDOWN. A.Witek                                           System    Kosztorys
82-300 ELBLĄG  ul.Piechoty 12/15  tel.230-72-18                                           "EXTEND"     GDYNIA
                                                                                          ul.  Senatorska  10
                                                                                          t. (0-58) 622-43-41
                                                                                          www.extend.com.pl  

	PRZEDMIAR                
	Watkowice Duże2 

Stosowane symbole :
                   >M.W.< - materiał wytwarzany na budowie
                   a, b, c,... - składniki wytwarzania >M.W.< zaznaczonego tym samym znacznikiem
                   Z -  zmieniony indeks lub norma
                   D -  dopisany indeks
                   I -  materiał indywidualny - całkowita ilość zużycia (zamiast normy)

ZASTOSOWANE KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH:
0010n KNNR MELIORACJE, REGUL. RZEK I POTOKÓW ORAZ BUD.I URZĄDZ. WODNE (KNNR 10)  
0201  KNR BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE                                               
0201w KNR Budowle i roboty ziemne (wyd.1997 WACETOB)                            
0202  KNR KONSTRUKCJE BUDOWLANE                                                 
0211  KNR MELIORACJE ORAZ REGULACJE RZEK I POTOKÓW                              
0215  KNR INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODOCIĄGOWE,KANALIZACYJNE,GAZOWE I C.O.         
0215w KNR Instalacje wewn. wod.-kan., gazowe i c.o. (2-15 wyd.WACETOB 1998)     
0218  KNR ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE                          
0218w KNR Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (2-18 wyd.1997 WACETOB)  
0221  KNR TERENY ZIELENI                                                        
0225  KNR URZĄDZENIA PLACU BUDOWY                                               
0228  KNR Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi                        
0231  KNR NAWIERZCHNIE NA DROGACH I ULICACH                                     
0401  KNR ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE                                            
0401w KNR Roboty remontowe budowlane (4-01 wyd.1998 WACETOB)                    
0405  KNR REMONTY I EKSPLOAT. ZEWN. SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZAC.(T. I,II)   

PROJEKT. KOSZTORYS. I NADZORY W BUDOWN. A.Witek                                 PRZEDMIAR                Watkowice Duże2
82-300 ELBLĄG  ul.Piechoty 12/15  tel.230-72-18                                            DATA PRZETWARZANIA 2006.08.31.
LP-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU                                         NR ZLECENIA :                          STRONA    1
Nr.  |Podst.wyc|   OPIS                                                                         |  J.M.    | ILOŚĆ     _
ELEMENT nr:   1   Oczyszczalnia ścieków - technologia

  1. | 02-01   |WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKON. NA ODKŁAD KOPARKAMI PODSIĘB. OD 0.15 DO 0.40 M3     |m3        |     56.0950
     |0217 04  |KOPARK. O POJ. ŁYŹKI 0.25 M3 W GRUNCIE KAT.III                                  |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   4.20*4.20*(75.70-72.52)                                                           56.095
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3               56.095
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. | 02-02   |PODKLADY                                                                        |m3        |      0.4910
     |1101 01  |Z BETONU ZWYKLEGO-NA PODLOZU GRUNTOWYM                                          |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   3.14*2.50*2.50*0.25*0.10                                                           0.491
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3                0.491
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. | 02-18w  |PŁYTY ŻELBETOWE PRZEJŚCIOWE NA STUDNIACH I KOMORACH                             |kpl       |         1.0
     |0521 03  |PŁYTA ŻELBETOWA NA STUDNIACH O ŚREDNICY W MM 1400                               |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. |MAT. IND.|Płyta podstudzienna pod krąg D-2000 mm                                          |szt.      |         1.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. |MAT. IND.|Krąg żelbetonowy D-2000 mm                                                      |szt.      |         1.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. | 02-18   |STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH W GOTOWYM WYKOPIE                         |0.5 m     |         1.0
     |0613 16  |D =1500 MM -ZA KAZDE 0.5 M ROZNICY GLEB. -Z ZASTOSOW.ZURAWIA SAMOCH.            |          |
     |         |  R *  1.000  M *  0.000  S *  1.000                                            |          |
KOMENTARZ: Posadowienie kręgu D-2000/500 mm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. | 02-18w  |UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ W KONSTRUKCJACH                                   |m3        |      1.1770
     |0508 05  |TRANSPORT MIESZ. BETON. POJEMNIK.I ŻURAWIEM,NA ŁAWY FUNDAMENTOWE I BLOKI OPOROWE |          |
KOMENTARZ: WYPEŁNIENIE KRĘGU BETONOWEGO
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   3.14*2.00*2.00*0.25*0.50*0.75                                                      1.177
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3                1.177
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. | 04-01   |WYKONANIE I MONTAZ SCIAGOW                                                      |kg        |        20.0
     |1303 01  |DO 2 PIETRA-Z PRETOW OKRAGLYCH                                                  |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   4*5.00                                                                            20.000
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  kg               20.000
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. |MAT. IND.|DOSTAWA I MONTAŻ STUDZIENKI BIOCLERE B115B                                      |kpl.      |         1.0
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   1.00                                                                            1.000
                                                                                                              =============
                                                                                                   Razem  kpl.    1.000
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10. | 02-01   |RECZNE ZASYPANIE WYKOPOW ZE SKARPAMI                                            |m3        |     48.6760
     |0501 01  |Z PRZERZUTEM NA ODL. DO 3M, GRUNT KAT. I-III                                    |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   56.095-(3.14*3.00*3.00*0.25*0.30+5.30)                                            48.676
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3               48.676
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
                                                >>> KONIEC STRONY <<<_
PROJEKT. KOSZTORYS. I NADZORY W BUDOWN. A.Witek                                 PRZEDMIAR                Watkowice Duże2
82-300 ELBLĄG  ul.Piechoty 12/15  tel.230-72-18                                            DATA PRZETWARZANIA 2006.08.31
LP-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU                                         NR ZLECENIA :                          STRONA    2
Nr.  |Podst.wyc|   OPIS                                                                         |  J.M.    | ILOŚĆ     _
ELEMENT nr:   1   Oczyszczalnia ścieków - technologia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11. |MAT. IND.|Piasek do wypełnienia wykopu                                                    |m3        |     59.3850
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   48.676*1.22                                                                       59.385
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3               59.385
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12. | 02-01w  |PODSYPKA FILTRACYJNA W GOTOWYM, SUCHYM WYKOPIE                                  |m3        |       2.030
     |0609 02  |ZE ŻWIRU, WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM KRUSZYWA                                        |          |
KOMENTARZ: Drenaż opaskowy
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   (3.14*4.00+10.00)*0.30*0.30                                                        2.030
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3                2.030
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13. | 02-11   |DRENOWANIE WYKON.RĘCZNIE W TER.NIZIN.,GŁĘB.0.9M,1.0-1.1M,1.2-1.3M GRUNTII-III   |m         |      22.560
     |0101 33  |GŁEB.UŁOŻ.RUROCIĄGU 0,9M-ŚREDNICA RUROCIĄGU PCW 10,0CM                          |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   3.14*4.00+10.00                                                                   22.560
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m                22.560
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14. | 02-15w  |RUROCIĄGI Z PVC KANALIZACYJNE W GOTOWYCH WYKOPACH,WEWNĄTRZ BUDYNKÓW             |m         |         3.0
     |0203 04  |RUROCIĄG Z PVC O POŁĄCZENIACH WCISKOWYCH O ŚRED. D =160 MM                      |          |
KOMENTARZ: Rurociąg do usuwania osadu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15. | 02-01   |POMPOWANIE PROBNE POMIAROWE LUB OCZYSZCZAJACE                                   |godz.     |        12.0
     |0605 01  |D=150-500 MM/OTWOROW/                                                           |          |
KOMENTARZ: Odpompowywanie ścieków pompą elektryczną
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   6.00/15.00*30                                                                     12.000
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  godz.            12.000
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16. | 02-01   |RUROCIAGI STALOWE KOLNIERZOWE TYMCZASOWE                                        |m         |        12.0
     |0616 01  |D=80 MM                                                                         |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17. | 04-01w  |PRZEBICIE OTWORÓW W ELEMENTACH Z BETONU O POWIERZCHNI 0.05 M2                   |szt.      |         2.0
     |0208 02  |OTWORY W ELEMENTACH Z BETONU ŻWIROWEGO O GRUBOŚCI W CM DO 20                    |          |
KOMENTARZ: W płycie komory napowietrzającej
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18. | 04-01w  |ZABETONOWANIE OTWORÓW W STROPACH I ŚCIANACH                                     |szt.      |         2.0
     |0206 02  |POWIERZCHNIA OTWORÓW W M2 DO 0.1 PRZY GŁĘBOKOŚCI W CM PONAD 10                  |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19. |MAT. IND.|Tuleja do przejść krótka dla rury PVC 110 mm                                    |szt       |         2.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20. | 02-01   |WYKOPY RECZNE LINIOWE O SCIANACH PIONOWYCH                                      |m3        |      22.680
     |0317 02  |SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 1.5M GRUNT KAT.III-IV                                     |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   18.00*0.90*1.40                                                                   22.680
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3               22.680
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                                >>> KONIEC STRONY <<<_

PROJEKT. KOSZTORYS. I NADZORY W BUDOWN. A.Witek                                 PRZEDMIAR                Watkowice Duże2
82-300 ELBLĄG  ul.Piechoty 12/15  tel.230-72-18                                            DATA PRZETWARZANIA 2006.08.31
LP-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU                                         NR ZLECENIA :                          STRONA    3
Nr.  |Podst.wyc|   OPIS                                                                         |  J.M.    | ILOŚĆ     _
ELEMENT nr:   1   Oczyszczalnia ścieków - technologia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21. | 02-01   |UMOCNIENIE SCIAN WYKOPOW LINIOWYCH WYPRASKAMI WRAZ Z ROZBIORKA                  |m2        |       50.40
     |0322 02  |UMOCN.PELNE SZER.DO 1.0M GLEB.DO 3.0M GRUNT KAT.III-IV                          |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   18.00*1.40*2                                                                      50.400
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m2               50.400
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22. | 02-18   |PODLOZA Z MATERIALOW SYPKICH                                                    |m2        |       16.20
     |0501 01  |GRUBOSC = 10 CM                                                                 |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   18.00*0.90                                                                        16.200
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m2               16.200
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23. | 02-28   |PODŁOŻA Z KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANE CEMENTEM ORAZ OBSYPKA RUROCIĄGÓW    |m3        |       6.480
     |0501 09  |OBSYPKA RUROCIĄGU PIASKIEM DO NAWIERZCHNI DROGOWYCH                             |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   18.00*0.90*0.40                                                                    6.480
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3                6.480
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 24. | 02-28   |PRZYKANALIKI Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH                                         |m         |        18.0
     |0506 01  |DN=100 MM, RURY Z PVC, KIELICHOWE                                               |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 25. | 02-28   |STUDZIENKI REWIZYJNE O ŚREDNICY 425 MM Z GOTOWYCH ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZN. |1 studnia |         1.0
     |0408 01  |STUDZIENKI Z RURY KARBOWANEJ O GŁĘB. DO 2.0 M Z KINETĄ PRZEPŁYWOWĄ TYP 1        |          |
KOMENTARZ: Wbudować w istn. kanał D=- 200 mm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 26. |MAT. IND.|Zwężka kanaliz Dn 200/110 PVC                                                   |szt       |         2.0
KOMENTARZ: Zwężka 022/160 + 160/110
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   1+1
                                                                                                              =============
                                                                                                    Razem  szt       2.00
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 27. | 02-28   |STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETON. W GOTOWYM WYKOPIE (BEZ MUROW. PODSTAWY STUDNI) |1 studnia |         1.0
     |0406 05  |STUDNIA O GŁĘB. 2.0 M Z KRĘGÓW O ŚREDN. 1200 MM                                 |          |
     |06*-2.000|NAKŁADY ZA KAŻDE 0.5 M RÓŻNICY GŁĘBOKOŚCI STUDNI W ODNIESIENIU DO 2.0 M         |          |
KOMENTARZ: Napowietrzająca
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 28. |MAT. IND.|Ruszt z blachy kwasoodpornej - wyrób warsztatowy                                |kg        |        28.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 29. |MAT. IND.|Rury wywiewne ze stali kwasoodpornej - wyrób warsz                              |m         |         3.0
KOMENTARZ: Wyrób warsztatowy w/g P.T.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 30. | 02-28   |ZASUWY ŻELIWNE KIELICHOWE Z OBUDOWĄ, NA RUROCIĄGACH PVC I PE                    |szt.      |         1.0
     |0308 11  |DN=50 MM, Z KRÓĆCAMI 1-KOŁNIERZ. TYPU FW DO RUR Z PE                            |          |
KOMENTARZ: Analogia zasuwa z króćcami bosymi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 31. | 02-15   |DODATKI ZA WYKONANIE OBUSTRONNYCH PODEJSC DO WODOMIERZY SKRZYDELKOWYCH          |kpl       |         1.0
     |0108 05  |D=40 MM                                                                         |          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                                >>> KONIEC STRONY <<<_

PROJEKT. KOSZTORYS. I NADZORY W BUDOWN. A.Witek                                 PRZEDMIAR                Watkowice Duże2
82-300 ELBLĄG  ul.Piechoty 12/15  tel.230-72-18                                            DATA PRZETWARZANIA 2006.08.31
LP-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU                                         NR ZLECENIA :                          STRONA    4
Nr.  |Podst.wyc|   OPIS                                                                         |  J.M.    | ILOŚĆ     _
ELEMENT nr:   1   Oczyszczalnia ścieków - technologia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 32. | 02-15   |WODOMIERZE SKRZYDELKOWE. MONTAZ                                                 |szt.      |         1.0
     |0118 04  |D=40 MM                                                                         |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 33. |MAT. IND.|Wodomierz JS 10 Dn 40                                                           |szt       |         1.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 34. | 02-28   |STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETON. W GOTOWYM WYKOPIE (BEZ MUROW. PODSTAWY STUDNI)|1 studnia |         2.0
     |0406 05  |STUDNIA O GŁĘB. 2.0 M Z KRĘGÓW O ŚREDN. 1200 MM                                 |          |
     |06*-1.000|NAKŁADY ZA KAŻDE 0.5 M RÓŻNICY GŁĘBOKOŚCI STUDNI W ODNIESIENIU DO 2.0 M         |          |
KOMENTARZ: Studzienka wodomierzowa i kontrolna
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   2										2
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  szt.             2.000
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 35. |Kalk.ind.|Wstawienie 4 rur PVC 63 mm w studni napowietrzającej                            |kpl       |         1.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 36. | 04-05   |DEMONTAZ STUDNI REWIZYJNYCH Z KREGOW BETONOWYCH W GOTOWYM WYKOPIE               |kpl       |         1.0
     |0409 03  |STUDNIE O SREDN. 1200 MM, GLEBOKOSC 3 M -Z UZYCIEM WCIAGARKI RECZNEJ            |          |
     |04*-4.000|ZA KAZDE 0.5 M ROZNICY GLEB.STUDNI SREDN. 1200 MM, -Z UZYCIEM WCIAGARKI RECZN.  |          |
KOMENTARZ: Demontaż studzienki Nr 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 37. | 02-18w  |KOMINY WŁAZOWE Z KRĘGÓW BETONOWYCH                                              |1 komin   |         1.0
     |0523 04  |KOMPLET-POKRYWA NASTUDZIEN.Z PIERŚCIEN.ODCIĄŻAJĄC.I WŁĄZEM O ŚREDN.W MM 800     |          |
KOMENTARZ: Uzupełnienie włazu na zbiornikiem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELEMENT nr:   2   Zagospodarowanie terenu

  1. | 02-01   |RECZNE FORMOWANIE NASYPOW Z ZIEMI LEZACEJ NA ODKLADZIE                          |m3        |     59.3850
     |0314 02  |DOSTARCZONEJ Z ODKLADU GRUNT KAT.III-IV                                         |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   48.676*1.22                                                                       59.385
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3               59.385
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. | 02-01   |RECZNE FORMOWANIE NASYPOW Z ZIEMI DOWOZONEJ SAMOCH.                             |m3        |     19.4190
     |0313 02  |SAMOWYLAD.GRUNT KAT.III-IV                                                      |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   216.40*0.30                                                                       64.920
                                   Potrącenie:  GRUNT Z WYKOPU
                                   45.501                                                                           -45.501
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3               19.419
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. | 02-01   |ZAŁADUNEK ZIEMI Z HAŁD KOPAR. CHWYTAK. Z TRANS. SAM. SAMOWYŁ. NA ODL.DO 1 KM    |m3        |     68.4360
     |0213 04  |KOPAR.O POJ.CHWYT. 0.40 M3 W GR.KAT.IV Z TRANS.SAM.SAMOWYŁ. DO 5 T;SPYCH.55KW   |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   56.095*1.22                                                                       68.436
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3               68.436
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. | 02-01   |NAKŁADY UZUP. DO TAB.0211-0213 ZA KAŹDE DALSZE ROZPOCZ. 0.5 KM TRANS. PONAD 1 KM |m3        |     68.4360
     |0214 04  |SAMOCH. SAMOWYŁ. DO 5 T PO DROGACH UTWARDZONYCH-GR.KAT.III-IV                   |          |
     |04* 5.000|SAMOCH. SAMOWYŁ. DO 5 T PO DROGACH UTWARDZONYCH-GR.KAT.III-IV                   |          |
KOMENTARZ: Dalsze 3 km.
                                                >>> KONIEC STRONY <<<_
PROJEKT. KOSZTORYS. I NADZORY W BUDOWN. A.Witek                                 PRZEDMIAR                Watkowice Duże2
82-300 ELBLĄG  ul.Piechoty 12/15  tel.230-72-18                                            DATA PRZETWARZANIA 2006.08.31
LP-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU                                         NR ZLECENIA :                          STRONA    5
Nr.  |Podst.wyc|   OPIS                                                                         |  J.M.    | ILOŚĆ     _
ELEMENT nr:   2   Zagospodarowanie terenu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. | 02-02   |OGRODZENIA Z SIATKI NA SLUPKACH STAL.OBSADZ.W GRUNCIE                           |m         |        65.0
     |1804 11  |SLUPKI STALOWE O ROZSTAWIE 2.1 M Z RUR O SRED.70 MM,WYS.SIATKI 1.5 M            |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   2*21.00+2*13.00-3.00                                                              65.000
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m                65.000
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. | 02-02   |TYPOWE WROTA Z FURTKAMI Z SIATKI W RAMACH NA GOTOWYCH SLUPKACH                  |kpl       |         1.0
     |1808 02  |BRAMA I FURTKA NR 7 WYS.160 CM Z SIATKI W RAMACH Z KATOWNIKOW                   |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. | 02-21   |OCZYSZCZENIE TERENU Z RESZTEK BUDOWLANYCH,GRUZU I SMIECI                        |m3        |         1.0
     |0101 01  |ZEBRANIE I ZLOZENIE ZANIECZYSZCZEN W PRYZMY                                     |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. | 02-21   |ROZRZUCENIE ZIEMI ZYZNEJ LUB KOMPOSTOWEJ - RECZNIE                              |ha        |      0.0220
     |0213 01  |NA TERENIE PLASKIM - WARSTWA GRUBOSCI 2 CM.                                     |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   13.00*21.00/10000                                                                  0.027
                                   Potrącenie:  DROGA
                                   3.50*7.50/10000                                                                   -0.003
                                   Potrącenie:  OBIEKTY
                                   21.00/10000                                                                       -0.002
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  ha                0.022
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. | 02-21   |WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH SIEWEM                                           |m2        |       210.0
     |0401 02  |BEZ NAWOZENIA - KATEGORIA GRUNTU  III                                           |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10. | 02-21   |PIELEGNACJA                                                                     |m2        |       210.0
     |0702 01  |RECZNIE - TRAWNIKOW DYWANOWYCH - TEREN PLASKI                                   |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELEMENT nr:   3   Budowa zjazdu z drogi na oczyszczalnię ścieków

  1. | 02-01   |USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ SPYCHARKAMI                                  |m2        |      106.80
     |0126 01  |O GRUB.DO 15CM                                                                  |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   (12.00+4.00)/2*3.00                                                               24.000
                                   (9.60+11.10)*4.00                                                                 82.800
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m2              106.800
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. | 02-01   |USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ SPYCHARKAMI                                  |m2        |      106.80
     |0126 02  |DOD.ZA NAST.5CM GRUB.                                                           |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   106.80                                                                           106.800
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m2              106.800
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. | 02-31   |KORYTA WYKONYWANE NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI I CHODNIKOW                        |m2        |      106.80
     |0101 01  |WYKONYWANE MECHANICZNIE, GRUNT KAT. I-IV, GLEB. 20 CM                           |          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                                >>> KONIEC STRONY <<<_

PROJEKT. KOSZTORYS. I NADZORY W BUDOWN. A.Witek                                 PRZEDMIAR                Watkowice Duże2
82-300 ELBLĄG  ul.Piechoty 12/15  tel.230-72-18                                            DATA PRZETWARZANIA 2006.08.31
LP-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU                                         NR ZLECENIA :                          STRONA    6
Nr.  |Podst.wyc|   OPIS                                                                         |  J.M.    | ILOŚĆ     _
ELEMENT nr:   3   Budowa zjazdu z drogi na oczyszczalnię ścieków

                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   106.80                                                                           106.800
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m2              106.800
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. | 02-31   |WARSTWY ODSACZAJACE                                                             |m2        |       93.10
     |0104 05  |W KORYCIE LUB NA CALEJ SZER.DROGI, ZAGESZ.MECHAN.GRUB.WARST.PO ZAGESZ.10CM      |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   (11.00+3.00)/2*3.00                                                               21.000
                                   (9.60+11.00)*3.50                                                                 72.100
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m2               93.100
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. | 02-31   |WARSTWY ODSACZAJACE                                                             |m2        |       93.10
     |0104 06  |W KORYCIE LUB NA CALEJ SZER.DROGI, ZAGESZ.MECHAN. ZA KAZDY 1CM POW.GR.10CM      |          |
     |         |  R *  5.000  M *  5.000  S *  5.000                                            |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. | 02-31   |NAWIERZCHNIE BETONOWE                                                           |m2        |        21.0
     |0308 01  |WARSTWA DOLNA O GRUB. 12 CM                                                     |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   (11.00+3.00)/2*3.00                                                               21.000
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m2               21.000
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. | 02-31   |NAWIERZCHNIE BETONOWE                                                           |m2        |        21.0
     |0308 02  |WARSTWA DOLNA -ZA KAZDY DALSZY 1 CM POW.12 CM                                   |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. | 02-25   |NAWIERZCHNIE Z PLYT WIELOOTWOROWYCH                                             |m2        |       72.10
     |0407 03  |BUDOWA - NAWIERZCHN. Z PLYT AZUR. O POW. DO 1 M2                                |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   72.100                                                                            72.100
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m2               72.100
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. | 02-31   |ROWKI POD KRAWEZNIKI I LAWY KRAWEZNIKOWE                                        |m         |      17.280
     |0401 04  |ROWKI O WYMIARACH 30X30 CM, GRUNT KAT.III-IV                                    |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   3.14*4.00/4*2                                                                      6.280
                                   11.00                                                                             11.000
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m                17.280
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10. | 02-31   |LAWY POD KRAWEZNIKI                                                             |m3        |      1.2180
     |0402 04  |LAWA BETONOWA Z OPOREM /DOST.BETONU WG KOL 06/                                  |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   17.28*(0.30*0.15+0.15*0.17)                                                        1.218
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3                1.218
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11. | 02-31   |LAWY POD KRAWEZNIKI                                                             |m3        |      1.2180
     |0402 06  |DOSTAWA MIESZANKI BETON.  / DO KOL 03 LUB 04/                                   |          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                                >>> KONIEC STRONY <<<_

PROJEKT. KOSZTORYS. I NADZORY W BUDOWN. A.Witek                                 PRZEDMIAR                Watkowice Duże2
82-300 ELBLĄG  ul.Piechoty 12/15  tel.230-72-18                                            DATA PRZETWARZANIA 2006.08.31
LP-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU                                         NR ZLECENIA :                          STRONA    7
Nr.  |Podst.wyc|   OPIS                                                                         |  J.M.    | ILOŚĆ     _
ELEMENT nr:   3   Budowa zjazdu z drogi na oczyszczalnię ścieków

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12. | 02-31   |KRAWEZNIKI BETONOWE                                                             |m         |      17.280
     |0403 01  |WYSTAJACE O WYM. 15X30 CM  NA PODSYPCE PIASKOWEJ                                |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13. | 02-31   |KRAWEZNIKI BETONOWE                                                             |m         |       6.280
     |0403 07  |DODATEK ZA USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA LUKACH O PROM. DO 10 M                     |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   6,28                                                                            6,28
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m                6,28
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14. | 02-31   |WYPELNIENIE SZCZELIN MIEDZY SZYNA A NAWIERZCHNIA DROGOWA /JEDNOSTRONNIE/        |m         |        11.0
     |0315 01  |ZAPRAWA CEMENTOWA  -SZEROKOSC SZCZELIN 2 CM                                     |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15. | 02-31   |WYPELNIENIE SZCZELIN MIEDZY SZYNA A NAWIERZCHNIA DROGOWA /JEDNOSTRONNIE/        |m         |        11.0
     |0315 06  |MASA ZALEWOWA      -SZEROKOSC SZCZELIN 4 CM                                     |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16. | 02-01   |ROZPLANTOWANIE ZIEMI WYDOBYTEJ Z WYKOPOW,NA 1M KRAWEDZI WYKOPU                  |m3        |      32.040
     |0416 01  |DO 1M3 ZIEMI SPYCHARKA 55KW GRUNT KAT.I-IV                                      |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   106.80*0.30                                                                       32.040
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3               32.040
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17. | 02-01   |PLANTOWANIE /OBROBIENIE NA CZYSTO/                                              |m2        |      32.040
     |0506 07  |SKARP I KORONY NASYPOW GRUNT KAT.I-III                                          |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   Wprowadzanie pozycji nie dokończone
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELEMENT nr:   4   Kanał sanitarny

  1. | 02-01   |WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKON. NA ODKŁAD KOPARKAMI PODSIĘB. OD 0.15 DO 0.40 M3     |m3        |       120.0
     |0217 04  |KOPARK. O POJ. ŁYŹKI 0.25 M3 W GRUNCIE KAT.III                                  |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   80.00*(0.55+1.95)/2*1.20                                                         120.000
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3              120.000
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. | 02-28   |PODŁOŻA Z KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANE CEMENTEM ORAZ OBSYPKA RUROCIĄGÓW    |m2        |        44.0
     |0501 05  |PODŁOŻA Z PIASKÓW DO NAWIERZCHNI DROGOWYCH, O GRUBOŚCI 15 CM                    |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   80.00*0.55                                                                        44.000
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m2               44.000
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. | 02-28   |RUROCIĄGI KANALIZACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH                                    |m         |        80.0
     |0503 01  |RURY Z PVC, KIELICHOWE, O ŚREDNICY NOM. 150 MM                                  |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   80,00                                                                          80.00
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m               80.00
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                                >>> KONIEC STRONY <<<_

PROJEKT. KOSZTORYS. I NADZORY W BUDOWN. A.Witek                                 PRZEDMIAR                Watkowice Duże2
82-300 ELBLĄG  ul.Piechoty 12/15  tel.230-72-18                                            DATA PRZETWARZANIA 2006.08.31
LP-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU                                         NR ZLECENIA :                          STRONA    8
Nr.  |Podst.wyc|   OPIS                                                                         |  J.M.    | ILOŚĆ     _
ELEMENT nr:   4   Kanał sanitarny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. | 02-28   |PODŁOŻA Z KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANE CEMENTEM ORAZ OBSYPKA RUROCIĄGÓW    |m3        |       25.20
     |0501 09  |OBSYPKA RUROCIĄGU PIASKIEM DO NAWIERZCHNI DROGOWYCH                             |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   80.00*0.70*0.45                                                                   25.200
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3               25.200
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. | 02-01   |ZASYPYWANIE WYKOPÓW SPYCHARKAMI                                                 |m3        |       91.20
     |0230 01  |O MOCY 55 KW (75 KM) Z PRZEMIESZCZ. NA ODL. DO 10 M W GRUNCIE KAT.I-III         |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   120.00                                                                           120.000
                                   Potrącenie:  KANAŁ W OBSYPCE
                                   80.00*0.60*0.60                                                                  -28.800
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3               91.200
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. | 02-01   |ZASYPANIE RECZNE WYKOPOW LINIOWYCH O SCIANACH PIONOWYCH                         |m3        |       28.80
     |0320 05  |SZER.0.8-1.5M GLEB.DO 3.0M GRUNT KAT.III-IV                                     |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   28.800                                                                            28.800
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  m3               28.800
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. | 02-01   |RECZNE FORMOWANIE NASYPOW Z ZIEMI LEZACEJ NA ODKLADZIE                          |m3        |       28.80
     |0314 02  |DOSTARCZONEJ Z ODKLADU GRUNT KAT.III-IV                                         |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. | 04-05   |DEMONTAZ RUROCIAGU BETON.O ZLACZACH NA ZAKLAD Z OPASKA Z ZAPRAWY CEMENT.I PAPY  |m         |        80.0
     |0316 01  |D=200 MM                                                                        |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. | 02-11   |WYLOTY DRENARSKIE W-3 I W-4                                                     |szt.      |         1.0
     |1607 05  |WYLOT W-4 O SREDNICY 15 CM,SZEROKOSC STOPNIA 0.4 M                              |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10. | 00-10n  |MECHANICZNE ODMULANIE CIEKÓW                                                    |1 m cieku |       400.0
     |2513 07  |ODMULARKĄ ŁYŻKOWĄ O SZER.ŁYŻKI 1.4 M, SZER.DNA CIEKU 0.5-1.1 M, GR.NAMUŁU 40 CM |          |
                                   Obliczenia -----------------------------------------------------------------------------
                                   400,00									    400.00
                                   
                                                                                                              =============
                                                                                             Razem  1 m cieku      400.00
                                   ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      System Kosztorys EXTEND GDYNIA - www.extend.com.pl_